Qual é a importância do conteúdo do campo Endereço Destino?

R: Vai até o servidor ou a máquina pelo seu IP

Por que o PC envia um broadcast ARP antes da primeira requisição ping?

R: Para ter o MAC adress de uma interface através do seu IP

Qual é o endereço MAC origem no primeiro quadro?

R: 00:08:74:4F:36:23

Qual é o ID do fornecedor (OUI) da NIC de origem na resposta do ARP?

R: 00:08:74